# 寄存器规格说明书

## Dev=1

0x0：dev\_id

0x:80 -87: debug\_reg; default = addr.

## Dev= 2

0x0：dev\_id

0x1 ：status of IIC signal

0x2 : iic device id

0x3 : iic address

0x4 : iic write data

0x5 : iic read data

0x6 : iic action write

0x7 : iic action read

0x:80 -87: debug\_reg; default = addr.